# Tekniske data

Batteridrevet bor-/skrumaskin |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18
TomgangsturtallA)
Skruing (1. gir) | o/min | 0–500 | 0–500
Boring/slagboring (2. gir) | o/min | 0–1950 | 0–1950
SlagtallA) | slag/min | – | 0–29250
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Maks. dreiemomentB) | Nm | 78 | 82
Maks. bor-Ø (1./2. gir)
Murverk | mm | – | 13
Stål | mm | 13 | 13
Tre | mm | 40 | 40
Chuckspennområde | mm | 13 | 13
Maks. skrue-Ø | mm | 10 | 10
VektC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftE) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Anbefalte ladereF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Målt ved 20–25 °C uten forsats, med batteri PBA 18V 6.0Ah.

C)

  Avhengig av batteriet

D)

  inkludert chucken og håndtak

E)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

F)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV