# Cambio degli utensili

- L'utensile può surriscaldarsi fortemente durante il funzionamento. Lasciarlo raffreddare prima di prenderlo in mano.

##

Introdurre l’utensile fino a battuta nel portautensile (3). L’utensile viene mantenuto in posizione nel portautensile mediante un apposito magnete.

##

Estrarre l'utensile dal portautensile (3).

##

Rimuovere l’accessorio.

Innestare la testa nel portautensile (3). L’accessorio innesterà in modo udibile in sede.

Verificare che la testa sia saldamente inserita in sede, esercitando trazione sulla testa stessa.

##

Per la modalità Foratura con percussione non sono ammessi gli accessori attacco portabit disassato (16) e testa ad angolo (17).

##

Introdurre l’utensile accessorio fino a battuta nella testa. L’utensile accessorio viene trattenuto nella testa mediante il magnete.

##

La calotta magnetica (15) consente di stabilizzare le viti.

Innestare la calotta magnetica (15) sull’attacco utensile (3). La calotta magnetica scatta in posizione in modo udibile.

Inserire quindi il bit di avvitamento (18) nell’attacco utensile (3) e tirare la calotta magnetica in avanti attraverso il bit di avvitamento.

Inserire una vite sul bit di avvitamento.

##

Aprire il mandrino autoserrante (14) ruotando nel senso di rotazione ➊, fino a che l'utensile possa essere inserito. Introdurre l’utensile accessorio.

Chiudere manualmente, ruotando con forza, la bussola del mandrino autoserrante (14) nel senso di rotazione ➋. In questo modo il mandrino si blocca automaticamente.

##

Estrarre la ghiera di sbloccaggio (1) dall'elettroutensile e successivamente rimuovere la testa dal portautensile (3).

Ruotare l’accessorio nella posizione desiderata, quindi innestarlo nuovamente.

Verificare che la testa sia saldamente inserita in sede, esercitando trazione sulla testa stessa.

##

Rimuovere l’accessorio.

Estrarre la ghiera di sbloccaggio (1) dall'elettroutensile e rimuovere la testa dal portautensile (3).

##

Rimuovere l’accessorio.

Innestare la testa ad angolo (17) sul portautensile (3).

Esercitare trazione sulla testa ad angolo (17) per verificare che sia saldamente inserita in sede.

Innestare il mandrino autoserrante (14) sulla testa ad angolo (17).

Esercitare trazione sul mandrino autoserrante (14) per verificare che sia saldamente inserito in sede.