# Технически данни

Акумулаторен винтоверт |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Обороти на празен ходA)
Завинтване (1. предавка) | min–1 | 0–500 | 0–500
Пробиване/ударно пробиване (2. предавка) | min–1 | 0–1950 | 0–1950
Честота на ударитеA) | min–1 | – | 0–29250
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Макс. въртящ моментB) | Nm | 78 | 82
Макс. диаметър на пробивания отвор (1./2. предавка)
Зидария | mm | – | 13
Стомана | mm | 13 | 13
Дърво | mm | 40 | 40
Диапазон на захващаните в патронника работни инструменти | mm | 13 | 13
Макс. диаметър на винтове | mm | 10 | 10
ТеглоC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаE) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Препоръчителни зарядни устройстваF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 6.0Ah.

B)

  измерено при 20–25 °C, без приставка, с акумулаторна батерия PBA 18V 6.0Ah

C)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

D)

  Включително патронник и ръкохватка

E)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

F)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV