# Verktøyskifte

- Innsatsverktøyet kan bli svært varm under bruk. La det avkjøles før du berører det.

##

Sett innsatsverktøyet helt inn i verktøyholderen (3). Innsatsverktøyet holdes på plass i verktøyholderen av en magnet.

##

Trekk innsatsverktøyet ut av verktøyholderen (3).

##

Ta ut innsatsverktøyet.

Sett forsatsen i verktøyholderen (3). Det høres at forsatsen låses fast.

Kontroller at forsatsen sitter fast ved å trekke i den.

##

Forsatsene eksenterforsats (16) og vinkelforsats (17) er ikke tillatt for driftsmodusen slagboring.

##

Sett innsatsverktøyet helt inn i forsatsen. Innsatsverktøyet holdes på plass i forsatsen ved hjelp av en magnet.

##

Med den magnetiske hetten (15) blir skruer stabilisert.

Sett den magnetiske hetten (15) på verktøyholderen (3). Den magnetiske hetten låses hørbart.

Sett deretter skrutrekkerbitsen (18) i verktøyholderen (3), og trekk den magnetiske hetten forover over skrutrekkerbitsen.

Sett en skrue på skrubitsen.

##

Åpne chuckforsatsen (14) ved å dreie i dreieretningen ➊ til innsatsverktøyet kan settes inn. Sett inn innsatsverktøyet.

Skru hylsen til chuckforsatsen (14) for hånd i dreieretningen ➋ til den sitter godt fast. Chucken blir da automatisk låst.

##

Trekk utløserringen (1) bort fra elektroverktøyet, og trekk deretter forsatsen fra verktøyholderen (3).

Drei forsatsen til ønsket posisjon, og sett den på igjen.

Kontroller at forsatsen sitter fast ved å trekke i den.

##

Ta ut innsatsverktøyet.

Trekk utløserringen (1) bort fra elektroverktøyet, og trekk deretter forsatsen fra verktøyholderen (3).

##

Ta ut innsatsverktøyet.

Sett vinkelforsatsen (17) på verktøyholderen (3).

Kontroller at vinkelforsatsen sitter fast ved å trekke i den (17).

Sett chuckforsatsen (14) på vinkelforsatsen (17).

Kontroller at chuckforsatsen sitter fast ved å trekke i den (14).