# Puštanje u rad

##

Preklopkom smjera rotacije (7) možete pro‌mije‌niti smjer rotacije električnog alata. Kod pritis‌nutog prekidača za uključivanje/is‌ključi‌vanje (13) to ipak nije moguće.

Okretanje udesno: Za bušenje i uvrtanje vijaka pritisnite preklopku smjera rotacije (7) ulijevo do graničnika.

Okretanje ulijevo: Za otpuštanje odnosno odvrtanje vijaka pritisnite preklopku smjera rotacije (7) udesno do graničnika.

##

Prstenom za namještanje predbiranja zakretnog momenta (4) možete prethodno odabrati potrebni zakretni moment u stupnjeva. Kod točnog namještanja radni alat će se zaustaviti čim se vijak do kraja uvrne u materijal odnosno dosegne namješteni zakretni moment. U položaju je deaktivirana preskočna spojka, npr. za bušenje ili uvrtanje velikih vijaka. Na ovom stupnju doseže se maksimalan zakretni moment.

##

- Možete pritisnuti prekidač za biranje brzina (6) u stanju mirovanja ili kada električni alat radi. To ipak ne treba napraviti pri punom opterećenju ili maksimalnom broju okretaja.

Brzina I:

Područje manjeg broja okretaja; za rad s velikim promjerom bušenja ili za uvrtanje vijaka.

Brzina II:

Područje većeg broja okretaja; za bušenje i udarno bušenje s malim ili srednjim promjerom bušenja.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

Uvrtanje vijaka

Za uvrtanje malih vijaka i vijaka srednje veličine namjestite prsten za namještanje zakretnog momenta (4) na željeni zakretni moment.

Uvrtanje vijaka i bušenje

Za uvrtanje velikih vijaka i za bušenje namjestite prsten za namještanje zakretnog momenta (4) na simbol „Bušenje/uvrtanje vijaka MAX“.

## AdvancedImpact 18V-80:

Uvrtanje vijaka

Za uvrtanje malih vijaka i vijaka srednje veličine namjestite prsten za prethodno biranje načina rada (5) na simbol „Uvrtanje vijaka“.

Namjestite prsten za namještanje predbiranja zakretnog momenta (4) na željeni zakretni moment. Za maksimalni zakretni moment namjestite prsten za prethodno biranje načina rada (5) na simbol „Bušenje/uvrtanje vijaka MAX“.

Uvrtanje vijaka i bušenje

Za uvrtanje velikih vijaka i za bušenje namjestite prsten za prethodno biranje načina rada (5) na simbol „Bušenje/uvrtanje vijaka MAX“.

Udarno bušenje

Za udarno bušenje u zidove namjestite prsten za prethodno biranje načina rada (5) na simbol „Udarno bušenje“.

##

Za puštanje električnog alata u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (13) i držite ga pritisnutog.

Radno svjetlo (11) svijetli kada se prekidač za uključivanje/isključivanje (13) pritisne lagano ili do kraja i omogućava osvjetljenje područja rada u slučaju nepovoljnih uvjeta rasvjete.

Za isključivanje električnog alata otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (13).

##

Broj okretaja uključenog električnog alata možete bezstupanjski regulirati ovisno o tome do kojeg stupnja ste pritisnuli prekidač za uključivanje/isključivanje (13).

Laganim pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje (13) postiže se manji broj okretaja. Jačim pritiskom povećava se broj okretaja.

##

Ako prekidač za uključivanje/isključivanje (13) nije pritisnut, blokira se bušno vreteno, a time i prihvat alata (3).

To omogućava uvrtanje vijaka i kod ispražnjene aku-baterije (9) odnosno korištenje električnog alata kao izvijača.

##

Kod namjenske uporabe se električni alat ne može preopteretiti. Kod prevelikog opterećenja ili prekoračenja dopuštene temperature aku-baterije isključuje se elektronika električnog alata sve dok se ne ponovno ne vrati u optimalno područje radne temperature.

Srednja LED lampica pokazivača stanja napunjenosti treperi.