# Menjava nastavka

- Nastavek se lahko med delovanjem močno segreje. Pustite ga, da se ohladi, preden se ga dotaknete.

##

Nastavek potisnite do prislona v sistem za vpenjanje (3). Magnet drži nastavek v sistemu za vpenjanje.

##

Nastavek povlecite iz sistema za vpenjanje (3).

##

Odstranite nastavek.

Nastavek vstavite v sistem za vpenjanje (3). Nastavek se slišno zaskoči.

Povlecite nastavek, da preverite, ali je trdno nameščen.

##

Za način delovanja „Udarno vrtanje“ nista dovoljena ekscentrični nastavek (16) in kotni nastavek (17).

##

Nastavek potisnite do prislona v vpetje . Nastavek v vpetju drži magnet.

##

Magnetni pokrovček (15) stabilizira vijake.

Magnetni pokrovček (15) namestite na vpenjalo (3). Magnetni pokrovček se slišno zaskoči.

Nato vijačni nastavek (18) namestite na vpenjalo (3) in magnetni pokrovček povlecite naprej prek vijačnega nastavka.

Vijak namestite na vijačni nastavek.

##

Odprite nastavek za vpenjalno glavo (14), tako da ga vrtite v smeri ➊ tako dolgo, da lahko vstavite nastavek. Namestite nastavek.

Tulec nastavka za vpenjalno glavo (14) z roko čvrsto vrtite v smeri ➋. Vpenjalna glava se tako samodejno blokira.

##

Obroč za deblokiranje (1) povlecite stran od električnega orodja in nato odstranite nastavek iz sistema za vpenjanje (3).

Nastavek zavrtite v želeni položaj in ga nato znova namestite.

Povlecite nastavek, da preverite, ali je trdno nameščen.

##

Odstranite nastavek.

Obroč za deblokiranje (1) povlecite stran od električnega orodja in povlecite nastavek iz sistema za vpenjanje (3).

##

Odstranite nastavek.

Kotni nastavek (17) namestite v sistem za vpenjanje (3).

Povlecite kotni nastavek (17), da preverite, ali je trdno nameščen.

Nastavek za vpenjalno glavo (14) namestite na kotni nastavek (17).

Povlecite nastavek za vpenjalno glavo (14), da preverite, ali je trdno nameščen.