# Szerszámcsere

- A betétszerszám üzem közben erősen felmelegedhet. Várja meg, amíg lehűl, mielőtt hozzáérne.

##

Tegye be a betétszerszámot ütközésig a (3) szerszámbefogó egységbe. A betétszerszámot egy mágnes tartja a szerszámbefogó egységben.

##

Húzza ki a betétszerszámot a (3) szerszámbefogó egységből.

##

Vegye ki a betétszerszámot.

Dugja bele az előtétet a (3) szerszámbefogó egységbe. Az adapter jól hallhatóan bepattan.

Az adapter meghúzásával ellenőrizze a szilárd rögzítést.

##

Az excenteradapter (16) és a sarokadapter (17) használata nem engedélyezett ütvefúrás üzemmódban.

##

Tegye be a betétszerszámot ütközésig az adapterbe. A betétszerszámot egy mágnes tartja az adapterben.

##

A mágnessapka (15) a csavarok stabilizálására szolgál.

Dugja rá a mágnessapkát (15) a szerszámbefogó egységre (3). A mágnessapka jól hallhatóan bepattan.

Ezután helyezze a csavarozóbitet (18) a szerszámbefogó egységbe (3), és húzza előre a mágnessapkát a csavarozóbit fölé.

Tegyen fel egy csavart a csavarozóbitre.

##

Nyissa ki a (14) fúrótokmány előtétet, ehhez forgassa el azt az ➊ irányba, amíg a betétszerszámot bele lehet tenni. Tegye be a betétszerszámot.

Forgassa el kézzel, erőteljesen a (14) fúrótokmány előtét hüvelyét a ➋ irányba. A fúrótokmány ezzel automatikusan reteszelésre kerül.

##

Húzza el a (1) reteszelésfeloldó gyűrűt az elektomos kéziszerszámtól, majd húzza le az előtétet a (3) szerszámbefogó egységről.

Forgassa el az adaptert a kívánt helyzetbe és tegye ismét fel az elektromos kéziszerszámra.

Az adapter meghúzásával ellenőrizze a szilárd rögzítést.

##

Vegye ki a betétszerszámot.

Húzza el a (1) reteszelésfeloldó gyűrűt az elektomos kéziszerszámtól, majd húzza le az előtétet a (3) szerszámbefogó egységről.

##

Vegye ki a betétszerszámot.

Dugja rá a (17) könyökelőtétet a (3) szerszámbefogó egységre.

A sarokadapter (17) meghúzásával ellenőrizze a szilárd rögzítést.

Dugja rá a (14) tokmányelőtétet a (17) könyökelőtétre.

A tokmányadapter (14) meghúzásával ellenőrizze a szilárd rögzítését.