# Technische Daten

Akku-Bohrschrauber |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nennspannung | V= | 18 | 18
LeerlaufdrehzahlA)
Schrauben (1. Gang) | min-1 | 0–500 | 0–500
Bohren/Schlagbohren (2. Gang) | min-1 | 0–1 950 | 0–1 950
SchlagzahlA) | min-1 | – | 0–29 250
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
max. DrehmomentB) | Nm | 78 | 82
max. Bohr-Ø (1./2. Gang)
Mauerwerk | mm | – | 13
Stahl | mm | 13 | 13
Holz | mm | 40 | 40
Bohrfutterspannbereich | mm | 13 | 13
max. Schrauben-Ø | mm | 10 | 10
GewichtC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebE) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
empfohlene LadegeräteF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 6.0Ah

B)

  gemessen bei 20–25 °C, ohne Aufsatz, mit Akku PBA 18V 6.0Ah

C)

  abhängig vom verwendeten Akku

D)

  inklusive Bohrfutter und Handgriff

E)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

F)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV