# Informacije o buci i vibracijama

## AdvancedDrill 18V-80

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 62841-2-1.

Razina zvučnog tlaka električnog alata prema ocjeni A iznosi obično 78 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB. Razina buke pri radu može prelaziti navedene vrijednosti. Nosite zaštitu za uši!

Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 62841-2-1, EN 62841-2-2
bušenje metala: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2
uvrtanje vijaka: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2

## AdvancedImpact 18V-80

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 62841-2-1.

Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično: razina zvučnog tlaka 90 dB(A); razina zvučne snage 98 dB(A). Nesigurnost K = 5 dB.

Nosite zaštitu za uši!

Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 62841-2-1, EN 62841-2-2:

Bušenje metala: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Udarno bušenje u beton: ah = 10 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Uvrtanje vijaka: ah = 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Razina titranja koja je navedena u ovim uputama i emisijska vrijednost buke izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije titranja i buke.

Navedena razina titranja i emisijska vrijednost buke predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari elek‌trični alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedo‌voljno održavaju, razina titranja i emisijska vrijednost buke mogu odstupati. Na taj se način može osjetno povećati emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu emisija titranja i buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Na taj se način može osjetno smanjiti emisija titranja i buke tijekom čitavog vre‌menskog perioda rada.

Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: održa‌vanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.