# Tekniset tiedot

Akkuruuvinväännin |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA)
Ruuvaus (1. vaihde) | min-1 | 0–500 | 0–500
Poraus/iskuporaus (2. vaihde) | min-1 | 0–1 950 | 0–1 950
IskulukuA) | min-1 | – | 0–29 250
Suurin vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin ISO 5393 mukaanB) | Nm | 54/36 | 55/37
Suurin vääntömomenttiB) | Nm | 78 | 82
Reiän maks. Ø (1./2. vaihde)
Kiviseinä | mm | – | 13
Teräs | mm | 13 | 13
Puu | mm | 40 | 40
Istukan aukeama | mm | 13 | 13
Ruuvin maks. Ø | mm | 10 | 10
PainoC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäE) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Suositellut latauslaitteetF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun PBA 18V 6.0Ah kanssa.

B)

  mitattu 20–25 °C:n lämpötilassa, ilman istukkaa, akun PBA 18V 6.0Ah kanssa

C)

  riippuen käytetystä akusta

D)

  ml. poraistukka ja kahva

E)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

F)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV