# Datos técnicos

Cargador | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Clase de protección | / II | / II
Corriente de cargaA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Tensión de carga del acumulador (detección automática de tensión) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
PesoC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  dependiente de la temperatura y del tipo de acumulador

B)

  Corriente de carga por cavidad de carga

C)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red