# Dati tecnici

Caricabatteria | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Classe di protezione | / II | / II
Corrente di caricaA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Tensione di carica della batteria (rilevamento automatico della tensione) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
PesoC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  in funzione della temperatura e del tipo di batteria

B)

  Corrente di carica per ogni sede di ricarica

C)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete