# Montáž na stenu

- Pred každou prácou na nabíjačke vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Nabíjačka sa môže používať buď v stojacej polohe (prevádzka na stole), alebo zavesená na stene.
Pri upevnení na stenu: Na upevnenie použite skrutky s polguľovou hlavou s priemerom 5 mm až max. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Vyvŕtajte 2 otvory vzdialené od seba 56 mm.

## AL 2x18V-88

Vyvŕtajte 2 otvory vzdialené od seba 168 mm.