# Технички податоци

Полнач | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Класа на заштита | / II | / II
Струја за полнењеA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Напон на полнење на батеријата (автоматско препознавање на напон) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
ТежинаC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  Во зависност од температурата и типот на батеријата

B)

  Струја на полнење по отвор за полнење на батеријата

C)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја