# Montaje en la pared

- Antes de cualquier manipulación en el cargador, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

El cargador se puede utilizar en posición vertical (servicio de mesa) o colgado en la pared.
Para la fijación en la pared: utilice para la fijación tornillos con cabeza redonda con un diámetro de 5 mm hasta máx. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Taladre 2 agujeros a una distancia de 56 mm.

## AL 2x18V-88

Taladre 2 agujeros a una distancia de 168 mm.