# Montagem na parede

- Antes de todos trabalhos no carregador deverá puxar a ficha de rede da tomada.

O carregador pode ser operado em pé (em cima da mesa) ou pendurado na parede.
Para a fixação na parede: para a fixação use apenas parafusos de cabeça redonda com um diâmetro mín. de 5 mm e máx. de 6,5 mm.

## AL 18V-44

Faça 2 furos a uma distância de 56 mm.

## AL 2x18V-88

Faça 2 furos a uma distância de 168 mm.