# Montaż ścienny

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy ładowarce należy wyjąć wtyczkę z gnia‌zda.

Ładowarka może być używana w pozycji stojącej (na stole) lub wiszącej (na ścianie).
Montaż na ścianie: Do przykręcenia należy użyć wkrętów z łbem okrągłym o średnicy od 5 mm do maks. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Należy wywiercić 2 otwory, zachowując odstęp 56 mm.

## AL 2x18V-88

Należy wywiercić 2 otwory, zachowując odstęp 168 mm.