# Műszaki adatok

Töltőkészülék | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Érintésvédelmi osztály | / II | / II
TöltőáramA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Akkumulátor-töltőfeszültség (automatikus feszültségfelismerés) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
SúlyC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  a hőmérséklettő és az akkumulátor típustól függően

B)

  Töltési áram (töltőrekeszenként)

C)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül