# Настінний монтаж

- Перед будь-якими маніпуляціями з зарядним пристроєм витягніть штепсель з розетки.

Зарядний пристрій може експлуатуватись як при вертикальному встановленні (настільна експлуатація), так і при закріпленні на стіні.
Кріплення до стіни: для кріплення використовуйте шурупи з круглою головкою діаметром від 5 мм до макс. 6,5 мм.

## AL 18V-44

Просвердліть 2 отвори на відстані 56 mm.

## AL 2x18V-88

Просвердліть 2 отвори на відстані 168 mm.