# Charge normale

- Respectez la tension du secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique du chargeur.

Assurez-vous que le logement de charge (2) et les contacts électriques de l’accu sont exempts de saletés. Assurez-vous que l’accu est bien en place dans le chargeur.

La charge débute dès que le câble d’alimentation du chargeur est inséré dans la prise électrique et que l’accu est en place dans le logement (2).

AL 2x18V-88 : les batteries placées dans les logements de charge sont rechargées simultanément et indépendamment l’une de l’autre.

Une recharge de l’accu n’est possible que si la température de l’accu se situe dans la plage de températures de charge admissibles (0–45 °C).

L’électronique de charge intelligente détecte automatiquement le niveau de charge de l’accu et démarre la charge avec le courant de charge idéal compte tenu de la température et de la tension de l’accu.

Une baisse notable de l’autonomie de l’accu au fil des recharges effectuées indique que l’accu est arrivé en fin de vie et qu’il doit être remplacé.

Des cycles de charge répétés, non entrecoupés de temps de pause, peuvent provoquer un échauffement du chargeur. Un tel échauffement est sans conséquence et ne doit pas être interprété comme un dysfonctionnement du chargeur.

Durées de charge