# Caractéristiques techniques

Chargeur | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Classe de protection | / II | / II
Courant de chargeA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Tension de charge de batterie (détection automatique de la tension) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
PoidsC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  dépend de la température et de l’accu utilisé

B)

  Courant de charge (par logement de charge)

C)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle