# Ѕидна монтажа

- Пред каква било интервенција на полначот, извлечете го струјниот приклучок од приклучницата.

Полначот може да се користи или исправен (употреба на маса) или закачен на ѕид.
За прицврстување на ѕид: користете само завртки со полутркалезна глава со дијаметар од 5 mm до макс 6,5 mm.

## AL 18V-44

Издупчете 2 дупки на растојание од 56 mm.

## AL 2x18V-88

Издупчете 2 дупки на растојание од 168 mm.