# Технические данные

Зарядное устройство | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Класс защиты | / II | / II
Зарядный токA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Зарядное напряжение аккумулятора (автоматический контроль напряжения) | 14,4–18 В | 14,4–18 В
МассаC) | 0,40 кг | 0,85 кг

A)

  Зависит от температуры и типа аккумулятора

B)

  Зарядный ток (на одно зарядное гнездо)

C)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки