# Techniniai duomenys

Kroviklis | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Apsaugos klasė | / II | / II
Įkrovimo srovėA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa (automatinis įtampos atpažinimas) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
SvorisC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  priklausomai nuo temperatūros ir akumuliatoriaus tipo

B)

  Įkrovimo srovė kiekviename kroviklio lizde

C)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko