# Montāža pie sienas

- Veicot jebkādus darbus ar uzlādes ierīci, izvelciet tās kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

Uzlādes ierīci var lietot vai nu novietotu vertikāli (galda režīms) vai arī piestiprinātu pie sienas.
Piestiprināšana pie sienas: uzlādes ierīces nostiprināšanai izmantojiet tikai apaļgalvas skrūves ar diametru no 5 mm līdz maks. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Izveidojiet 2 urbumus 56 mm attālumā.

## AL 2x18V-88

Izveidojiet 2 urbumus 168 mm attālumā.