# Date tehnice

Încărcător | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Clasa de protecţie | / II | / II
Curent de încărcareA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Tensiune de încărcare a acumulatorului (sesizare automată a tensiunii) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
GreutateC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  în funcţie de temperatură şi de tipul de acumulator

B)

  Curent de încărcare pentru fiecare compartiment de încărcare

C)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea