# Montarea pe perete

- Scoateţi fişa electrică din priză înainte de efectuarea oricăror lucrări la încărcător.

Încărcătorul poate fi utilizat în mod independent (pe o masă) sau montat pe perete.
Pentru fixare pe perete: Utilizează şuruburi cu cap rotund cu un diametru de minimum 5 mm până la maximum 6,5 mm.

## AL 18V-44

Efectuează 2 găuri la o distanţă de 56 mm.

## AL 2x18V-88

Efectuează 2 găuri la o distanţă de 168 mm.