# Стенен монтаж

- Преди извършване на каквито и да е дейности по зарядното устройство изключвайте щепсела от контакта.

Зарядното устройство може да се използва стоящо (настолна работа) или окачено на стена.
За закрепване към стената: Използвайте за закрепване винтове с кръгли глави с диаметър от 5 mm до макс. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Направете 2 отвора на разстояние от 56 mm.

## AL 2x18V-88

Направете 2 отвора на разстояние от 168 mm.