# Luz permanente verde do indicador do nível de carga da bateria

A luz permanente verde do indicador do nível da carga (3) indica que a bateria está completamente carregada. Em seguida o acumulador pode ser colocado imediatamente em funcionamento.

Sem a bateria colocada, a luz permanente verde do indicador do nível da carga (3), indica que a ficha de rede está inserida na tomada e que o carregador está operacional.