# Montaža na zid

- Prije svih radova na punjaču izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Punjač može raditi u stojećem položaju (rad na stolu) ili u visećem položaju na zidu.
Za pričvršćivanje na zid: Za pričvršćivanje upotrebljavajte vijke s okruglom glavom promjera 5 mm do maks. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Izbušite 2 rupe na udaljenosti od 56 mm.

## AL 2x18V-88

Izbušite 2 rupe na udaljenosti od 168 mm.