# Montavimas ant sienos

- Prieš atlikdami bet kokius kroviklio priežiūros darbus, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.

Kroviklį galite naudoti pastatytą (padėtą ant stalo) arba pakabintą ant sienos.
Norėdami tvirtinti prie sienos: tvirtinkite tik varžtais apvalia galvute, kurių skersmuo nuo 5 mm iki 6,5 mm.

## AL 18V-44

Brėžinyje nurodytu atstumu 56 mm išgręžkite 2 kiaurymes.

## AL 2x18V-88

Brėžinyje nurodytu atstumu 168 mm išgręžkite 2 kiaurymes.