# Tehnički podaci

Uredjaj za punjenje | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Klasa zaštite | / II | / II
Struja punjenjaA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Napon za punjenje akumulatora (automatsko prepoznavanje napona) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
TežinaC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  Zavisno od temperature i tipa akumulatora

B)

  Struja punjenja po utičnici za punjenje

C)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača