# Τεχνικά στοιχεία

Φορτιστής | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Κατηγορία προστασίας | / II | / II
Ρεύμα φόρτισηςA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Τάση φόρτισης μπαταρίας (αυτόματη αναγνώριση τάσης) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
ΒάροςC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  Ανάλογα με τη θερμοκρασία και τον τύπο μπαταρίας

B)

  Ρεύμα φόρτισης ανά υποδοχή φόρτισης

C)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις