# Seinäasennus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia latauslaitteeseen kohdistuvia töitä.

Latauslaitetta voi käyttää pöydän päällä (pöydällä käyttö) tai seinäkiinnikkeessä.
Kiinnitä seinään pyöreäkantaisilla ruuveilla, joiden halkaisija on 5–6,5 mm.

## AL 18V-44

Poraa kaksi reikää, joiden keskinäinen väli on 56 mm.

## AL 2x18V-88

Poraa kaksi reikää, joiden keskinäinen väli on 168 mm.