# Қабырғада орнату

- Зарядтағыш құрылғыда кез келген жұмыстарды өткізу алдында желілік ашаны розеткадан суырып шығарыңыз.

Зарядтағыш құрылғыны не тұрғызып (үстелде пайдалану), не қабырғаға іліп қойып пайдалануға болады.
Қабырғаға бекіту үшін: диаметрі 5 мм және ең көбі 6,5 мм аралығындағы домалақ басты бұрандаларды пайдаланыңыз.

## AL 18V-44

56 mm арақашықтықта 2 саңылау жасаңыз.

## AL 2x18V-88

168 mm арақашықтықта 2 саңылау жасаңыз.