# Wandmontage

- Trek vóór werkzaamheden aan het oplaadapparaat altijd de stekker uit het stopcontact.

De oplader kan staand (desktopgebruik) of hangend aan de muur worden gebruikt.
Voor bevestiging aan de muur: gebruik voor de bevestiging bolkopschroeven met een diameter van min. 5 mm tot max. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Maak 2 boorgaten op een afstand van 56 mm.

## AL 2x18V-88

Maak 2 boorgaten op een afstand van 168 mm.