# Montaggio a parete

- Prima di qualunque intervento sul caricabatteria estrarre la spina di rete dalla presa.

Il caricabatteria si può utilizzare sia appoggiato (utilizzo su tavolo) sia agganciato a una parete.
Per il fissaggio a parete utilizzare viti a testa tonda con un diametro da 5 mm a max. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Praticare 2 fori a una distanza di 56 mm.

## AL 2x18V-88

Praticare 2 fori a una distanza di 168 mm.