# Настенный монтаж

- Перед любыми манипуляциями с зарядным устройством извлекайте штепсель из розетки.

Используемое зарядное устройство можно использовать в стоячем положении (настольная эксплуатация) или навешивать на стену.
Для крепления к стене: для крепления используйте шурупы с круглой головкой диаметром от 5 мм до макс. 6,5 мм.

## AL 18V-44

Просверлите 2 отверстия на расстоянии 56 mm.

## AL 2x18V-88

Просверлите 2 отверстия на расстоянии 168 mm.