# Tehniskie dati

Uzlādes ierīce | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Aizsardzības klase | / II | / II
Uzlādes strāvaA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Akumulatora uzlādes spriegums (ar au‌to‌mātisku sprieguma noteikšanu) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
SvarsC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  Atbilstoši akumulatora temperatūrai un akumulatora tipam

B)

  Uzlādes strāva (vienā uzlādes nišā)

C)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas