# Wandmontage

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Ladegerät den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Ladegerät kann entweder stehend (Tischbetrieb) oder hängend an der Wand betrieben werden.
Zur Befestigung an der Wand: Verwenden Sie zur Befestigung Rundkopfschrauben mit einem Durchmesser von 5 mm bis max. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Setzen Sie 2 Bohrlöcher im Abstand von 56 mm.

## AL 2x18V-88

Setzen Sie 2 Bohrlöcher im Abstand von 168 mm.