# Stenska namestitev

- Pred začetkom kakršnih koli del na polnilniku izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Polnilnik je mogoče uporabljati tako, da ga postavite na površino (namizna uporaba) ali obesite na steno.
Za pritrditev na steno: za pritrditev uporabite vijake z okroglo glavo premera od 5 mm do največ 6,5 mm.

## AL 18V-44

Izvrtajte 2 luknji v razmiku 56 mm.

## AL 2x18V-88

Izvrtajte 2 luknji v razmiku 168 mm.