# Fali szerelés

- A töltőkészüléken végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

A töltőkészüléket vagy álló helyzetben (asztali üzem) vagy a falra felakasztva lehet üzemeltetni.
Falra történő rögzítéshez: A rögzítéshez használjon 5 mm amíg max. 6,5 mm átmérőjű félgömbfejű csavarokat.

## AL 18V-44

Fúrjon 2 lyukat 56 mm távolsággal.

## AL 2x18V-88

Fúrjon 2 lyukat 168 mm távolsággal.