# Dados técnicos

Carregador | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Classe de proteção | / II | / II
Corrente de cargaA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Tensão de carga da bateria (deteção automática da tensão) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
PesoC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  depende da temperatura e do tipo de bateria

B)

  Corrente de carga (por compartimento de carregamento)

C)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede