# Montaža na zid

- Izvucite pre svih radova na punjaču mrežni utikač iz utičnice.

Punjač može da se koristi u stojećem položaju (rad na stolu) ili u visećem položaju na zidu.
Za pričvršćivanje na zidu: Za pričvršćivanje koristite zavrtnje sa okruglom glavom prečnika od 5 mm do maks. 6,5 mm.

## AL 18V-44

Napravite 2 otvora u razmaku od 56 mm.

## AL 2x18V-88

Napravite 2 otvora u razmaku od 168 mm.