# Технически данни

Зарядно устройство | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
Клас на защита | / II | / II
Заряден токA) | 4,4 A | 4,4 AB)
Зарядно напрежение на акумулаторната батерия (автоматично разпознаване на напрежение) | 14,4–18 V | 14,4–18 V
ТеглоC) | 0,40 kg | 0,85 kg

A)

  В зависимост от температурата и типа на акумулаторната батерия

B)

  Заряден ток на отделение за зареждане

C)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел