# البيانات الفنية

الشاحن | AL 18V-44 | AL 2x18V-88
--- | --- | ---
فئة الحماية | ‎‎‎‎‎‎‎‎ / II‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ | ‎‎‎‎‎‎‎‎ / II‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
تيار الشحنA) | 4,4 أمبير | 4,4 أمبيرB)
جهد شحن المركم (التعرف الأوتوماتيكي على الجهد) | 14,4–18 فلط | 14,4–18 فلط
الوزنC) | 0,40 كجم | 0,85 كجم

A)

  تبعا لدرجة الحرارة ونوع المركم

B)

  تيار الشحن لكل فتحة شحن

C)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء