# Indicazioni operative

##

Con l’asta di profondità (13) è possibile determinare la profondità di foratura desiderata X.

- Premere il tasto per la regolazione dell’asta di profondità (12) e inserire l’asta di profondità nell’impugnatura supplementare (14).
  La scanalatura sull’asta di profondità (13) deve essere rivolta verso il basso.
- Inserire l’utensile accessorio SDS plus nell’attacco utensile SDS plus (3) fino alla battuta. In caso contrario, la mobilità dell’utensile accessorio SDS plus può impedire la corretta regolazione della profondità di foratura.
- Estrarre l’asta di profondità fino a quando la distanza tra l’estremità della punta e l’estremità dell’asta di profondità non corrisponda alla profondità di foratura desiderata X.

##

- La trasmissione all’alberino filettato si blocca se l’accessorio si inceppa oppure resta bloccato. In considerazione delle forze che vengono generate, afferrare sempre saldamente l’elettroutensile con entrambe le mani, assumendo una postura stabile.

- Nel caso in cui dovesse bloccarsi, spegnere l’elettroutensile e rilasciare l’utensile accessorio. In caso di accensione con un accessorio di foratura bloccato si sviluppano alti momenti di reazione.

##

- Applicare l’elettroutensile sul dado/sulla vite esclusivamente quando è spento. Gli utensili accessori in rotazione possono scivolare.

Per l’impiego dei bit cacciavite occorre un portabit universale (26) con codolo SDS plus (accessorio).

- Pulire l’estremità ad innesto del codolo ed applicarvi un leggero strato di grasso.
- Applicare il portabit universale nell’attacco utensile ruotandolo fino a farlo bloccare autonomamente.
- Controllare il bloccaggio tirando il portabit universale.
- Applicare un bit cacciavite nel portabit universale. Utilizzare esclusivamente bit cacciavite idonei alla testa della vite.
- Per la rimozione del portabit universale spingere all’indietro la bussola di serraggio (5) e prelevare il portabit universale (26) dall’attacco utensile.