# Padruni vahetamine

## Hammasvööpadruni paigaldamine/eemaldamine

## GBH 2-26 RE/GBH 2-26 DRE

Ilma SDS plusita tööriistadega (nt silindrilise varrega puuridega) töötamiseks tuleb paigaldada sobiv padrun (hammasvöö- või kiirkinnituspadrun, lisavarustus).

##

- Keerake SDS plus-kinnitusvars (20) hammasvööpadrunisse (19). Fikseerige hammasvöö-puurpadrun (19) fikseerimiskruviga (18). Pange tähele, et fikseerimiskruvil on vasakkeere.

##

- Puhastage kinnitussaba padrunisse kinnituvat osa ja määrige seda kergelt.
- Lükake hammasvööpadrun koos adapteriga pöörd‌liigutusega padrunisse, kuni see auto‌maat‌selt lukustub.
- Lukustuse kontrollimiseks tõmmake hammas‌vöö-puur‌padrunit.

##

- Lükake lukustushülssi (5) tahapoole ja võtke hammasvöö-puurpadrun (19) ära.

## Vahetatava padruni eemaldamine/paigaldamine

## GBH 2-26 DFR

### Vahetatava padruni eemaldamine (vt jn C)

- Tõmmake vahetatava puuripadruni lukustusrõngast (6) tahapoole, hoidke selles asendis ja tõmmake vahetatav SDS plus puuripadrun (2) või vahetatav kiirkinnitus-puuripadrun (1) ettepoole maha.
- Pärast eemaldamist kaitske vahetatavat puuripadrunit määrdumise eest.

### Vahetatava puuripadruni paigaldamine (vaata joonist D)

- Enne paigaldamist puhastage vahetatav puuripadrun ja määrige selle sisseasetatavat otsa kergelt.
- Haarake vahetatavat SDS plus puuripadrunit (2) või vahetatavat kiirkinnitus.puuripadrunit (1) terve käega. Lükake vahetatav puuripadrun pöörates puuripadruni kinnituskohta (21), kuni kuulete selget fikseerumismüra.
- Vahetatav puuripadrun lukustub iseseisvalt. Lukustuse kontrollimiseks tõmmake vahetatavat puuripadrunit.