# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

##

GBH 2-26 RE:

Il commutatore «Foratura/Foratura a percussione» (16) consente di selezionare la modalità di funzionamento dell’elettroutensile.

- Per cambiare la modalità di funzionamento premere il tasto di sbloccaggio (15) e ruotare il commutatore «Foratura/Foratura a percussione» (16) nella posizione desiderata finché non scatta in posizione in modo udibile.

Avvertenza: Cambiare modalità esclusivamente ad elettroutensile spento. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire danni.

Posizione per la foratura a percussione nel calcestruzzo o nella pietra

Posizione per la foratura senza percussione in legno, metallo, ceramica e plastica nonché per l’avvitamento

GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR:

L’interruttore di arresto percussione/rotazione (11) consente di selezionare la modalità dell’elettroutensile.

- Per cambiare modalità, premere il tasto di sbloccaggio (10) e ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (11) nella posizione desiderata, sino a farlo scattare udibilmente.

Avvertenza: Cambiare modalità esclusivamente ad elettroutensile spento. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire danni.

Posizione per foratura a percussione nel calcestruzzo o nella pietra

Posizione per foratura senza percussione in legno, metallo, ceramica e plastica, nonché per avvitamento

Posizione Vario-Lock, per regolazione della posizione di scalpellatura
In tale posizione, l’interruttore di arresto percussione/rotazione (11) non si innesta.

Posizione per scalpellatura

##

Il commutatore del senso di rotazione (7) consente di variare il senso di rotazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di avvio/arresto (9) premuto, tuttavia, ciò non sarà possibile.

- Azionare il commutatore del senso di rotazione (7) esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per operazioni di foratura a percussione, foratura e scalpellatura, impostare sempre la rotazione destrorsa.

- Rotazione destrorsa: spostare il commutatore del senso di rotazione (7) su entrambi i lati fino a battuta, in posizione .
- Rotazione sinistrorsa: spostare il commutatore del senso di rotazione (7) su entrambi i lati fino a battuta, in posizione .

##

- Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di accensione/spegnimento (9).

- Per bloccare l’interruttore di accensione/spegnimento (9), mantenerlo premuto, premendo inoltre il tasto di bloccaggio (8).

- Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di accensione/spegnimento (9). Se l’interruttore di accensione/spegnimento (9) è bloccato, esso andrà dapprima premuto, quindi rilasciato.

##

Ad elettroutensile acceso, è possibile regolare il numero di giri/di colpi in modo continuo, esercitando maggiore o minore pressione sull’interruttore di avvio/arresto (9).

Premendo leggermente l’interruttore di avvio/arresto (9), si otterrà un numero di giri/di colpi ridotto; aumentando la pressione, aumenterà anche la velocità.

##

È possibile bloccare lo scalpello in 36 posizioni. In tale modo, si potrà sempre assumere la posizione di lavoro ottimale.

- Introdurre lo scalpello nell’attacco utensile.
- Ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (11) in posizione «Vario-Lock».
- Ruotare l’utensile accessorio nella posizione di scalpellatura desiderata.
- Ruotare l’interruttore di arresto rotazione/percussione (11) in posizione «Scalpellatura». In tale modo, l’attacco utensile verrà bloccato.
- Per operazioni di scalpellatura, impostare sempre la rotazione destrorsa.