# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Rýchloupínacie výmenné skľučovadlo (GBH 2-26 DFR)
(2) | Výmenné skľučovadlo SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | Upínanie nástroja SDS plus
(4) | Prachová ochranná manžeta
(5) | Zaisťovacia objímka
(6) | Zaisťovacia objímka výmenného skľučovadla (GBH 2-26 DFR)
(7) | Prepínač smeru otáčania
(8) | Zaisťovacie tlačidlo pre zapínač/vypínač
(9) | Zapínač/vypínač
(10) | Odisťovacie tlačidlo pre spínač zastavenia príklepu/zastavenia otáčania (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Spínač zastavenia príklepu/zastavenia otáčania (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Tlačidlo pre nastavenie hĺbkového dorazu
(13) | Hĺbkový doraz
(14) | Prídavná rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
(15) | Odisťovacie tlačidlo prepínača „vŕtanie/kladivové vŕtanie“ (GBH 2-26 RE)
(16) | Prepínač „vŕtanie/kladivové vŕtanie“ (GBH 2-26 RE)
(17) | Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
(18) | Poistná skrutka pre skľučovadlo s ozubeným vencomA)
(19) | Skľučovadlo s ozubeným vencomA)
(20) | Upínacia stopka SDS plus pre skľučovadloA)
(21) | Upínanie skľučovadla (GBH 2-26 DFR)
(22) | Predná objímka rýchloupínacieho výmenného skľučovadla (GBH 2-26 DFR)
(23) | Pridržiavací prstenec rýchloupínacieho výmenného skľučovadla (GBH 2-26 DFR)
(24) | Odsávanie prachu (GDE 16 Plus)A)
(25) | Uzáver na zachytávanie prachuA)
(26) | Univerzálny držiak s upínacou stopkou SDS plusA)

A)

  Toto príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky.